|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EK**  **Bizottsági határozat** | **Termékcsalád, termék/tervezett felhasználás** | **Teljesítmény állandóság értékelése és ellenőrzése rendszer (TÁÉE rendszer)** | **Műszaki specifikáció** |
| **97/176/EK** | Szerkezeti fatermékek (2/3) — Ragasztott rétegelt szerkezeti termékek és más ragasztott fatermékek  Elemek  Áthidalók, merevítők, padlóelemek, falszerkezeti elemek, fedélelemek, úgymint pl.  gerendák, ívtartók, boltozatok, kötőgerendák,  szarufák, oszlopok.  Készletek  Rácsos tartók, födémek, falak, tetők, vázak  Hidakhoz és épületekhez | Terméktanúsító szervezet  (1 rendszer) | [EN 14080](https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.html&ntf_id=310277&version_no=5):2013 |
| **97/463/EK** | Betonban és falazatban  használatos műanyag horgonyok (1/1)  Beton szerkezeti elemek vagy nehéz elemek, mint pl. fedés és felfüggesztett mennyezet rögzítésére és/vagy hordozására | Üzemi gyár-tásellenőrzést tanúsító szervezet  (2+ rendszer) | EAD 330965-00-0601 |
| **97/556/EK** | Vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerek / készletek (1/1) —Vakolatos összetett külső hőszigetelő rendszerek/készletek (ETICS) (Olyan külső falakon, amelyekre nézve tűzvédelmi követelmények vannak, illetve olyan külső falakon, amelyekre nézve nincsenek tűzvédelmi követelmények) | Üzemi gyár-tásellenőrzést tanúsító szer-vezet  (2+ rendszer) | [EAD 040016-01-0404](https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.html&ntf_id=311133&version_no=19)  [EAD 040287-00-0404](https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.html&ntf_id=311133&version_no=19) |
| **99/89/EK** | Előre gyártott lépcsőkészletek (1/2) ––Előre gyártott lépcsőkészletek (lakóépületekhez és egyéb épületekhez) | Üzemi gyár-tásellenőrzést tanúsító szer-vezet  (2+ rendszer) | EAD 340006-00-0506 |
| **99/469/EK** | Betonnal, vakoló és falazó habarccsal kapcsolatos termékek (1/2)  —Adalékkeverékek  (Betonhoz, habarcshoz és cementhabarcshoz) | Üzemi gyár-tásellenőrzést tanúsító szer-vezet  (2+ rendszer) | EAD 260026-00-0301 |
| **2003/640/EK** | Külső falak burkolati készletei (1/2) — Külső falak mechanikusan rögzített burkolati készletei (Külső falaknál vagy falak külső burkolásánál valófelhasználásra) | Üzemi gyár-tásellenőrzést tanúsító szer-vezet  (2+ rendszer) | EAD 090034-00-0404 |